İNŞAAT MALZEMESİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Çimento 50 Kiloğramlık torbalarda Türk standartlarına uygun olacaktır.

Kum Sıva kumu olacaktır.

Profil 30x20 ebadında 1,50 cm olacaktır.

Sac 1,50 mm kalınlığında placaktır. Kangal boru 2’lik (140 Mt.) olacaktır.

Trapez Saç 0,50 mm olacaktır.

Subazlı soya TSE Standartlarına uygun olamcaktır.

PVC boru 100’lük olacaktır.

Kangal boru 2’lik (140 Mt.) olacaktır.

Kangal boru 1’lik (120 Mt.) olacaktır.

Musluk,piriz ve tasaruf Ampulü TS standartlarına uygun olacaktır.

Antikron Kablo 4x6 ebadında olacaktır.

Malzemeler idarece belirlenen 26 Okula teslim edilecektir.Montajı gerekli olan malzemenin montajı yükleniciye aittir.

Ahmet ATABEY

İlçe Milli Eğitim Müdürü