ERGANİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 15 OKUL BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Poz No** | **Tanımı** | **Birim** | **Miktar** |
| 1 | 153.251.109 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. | m2 | 106 |
| 2 | ÖZEL 1 | Pvc Kapı ve Pencere Onarımı (Mevcut Kapı ve PencereKanatlarının Çalışır Duruma Getirilmesi Kapı kilitlerinin bakımı, yağlanması, kilit karşılıklarının ayarlanması, pencerelerin ispanyolet Anahtar-Kapı kolu- Pencere Kolu-Zambak- Lambiri) | Adet | 38 |
| 3 | 351.851.201 | Gömme topraklı priz | Adet | 10 |
| 4 | 351.701.601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w | Adet | 50 |
| 5 | ÖZEL 2 | Demirkapı ve Kepenk Onarımı (Mevcut Kapı Kanatlarının Çalışır Duruma Getirilmesi Kapı kilitlerinin bakımı, yağlanması, çürümüş veya kopmuş kapı kilidi, kapı sacı ve menteşelerin yerine yenisinin takılması ve Kepenklerin Montajı, Onarımı ve kopan Menteşelerin kaynak yapılması ) | Adet | 8 |
| 6 | ÖZEL3 | Mobilya kapı Onarımı (Mevcut ahşap kapı kanadının çalışır duruma getirilmesi bozulmuş aksamların değiştirilmesi ve çökmüş veya kısımlarının Onarılması) | Adet | 66 |
| 7 | 15.375.1052 | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 60 |
| 8 | ÖZEL 4 | Jeneratör Transfer Panosu Onarımı ve Yağbakımı (Jeneratörün transfer Panosu Onarılarak Transfer Panusunda zarar görmüş parçaların değiştirilerek yağ bakımının yapılması | Adet | 1 |
| 9 | ÖZEL 5 | Hidrofor Onarımı (Hidroforların çalışmayan aksamlarının onarımı yapılarak tekrar işlev görmesinin sağlanması) | Adet | 4 |
| 10 | 251.081.101 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı | Adet | 3 |

Recep ELKANSU

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü