ERGANİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 16 OKUL BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Poz No** | **Tanımı** | **Birim**  | **Miktar** |
| 1 | 153.251.109 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. | m2 | 130 |
| 2 | 155.401.304 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | m2 | 300 |
| 3 | ÖZEL 1 | Pvc Kapı ve Pencere Onarımı (Mevcut Kapı ve PencereKanatlarının Çalışır Duruma Getirilmesi Kapı kilitlerinin bakımı, yağlanması, kilit karşılıklarının ayarlanması,kapı ve pencerelerin kırılan,çürüyen ispanyolet Anahtar-Kapı kolu- Pencere Kolu-Zambak- Lambiri değişimi) | Adet  | 28 |
| 4 | ÖZEL2 | Pvc Pencere Fitil(Lastik) değişimi( Yağmurlu havalarda,dışarıdan Su kaçıran veya fitil(Lastik)i çürüyen veya deforme olanlarının değişimi) | m2 | 100 |
| 5 | 351.701.601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w | Adet | 60 |
| 6 | ÖZEL 3 | Kepenk Onarımı (Mevcut Kepenk Kanatlarının Çalışır Duruma Getirilmesi kopan veya kırılan menteşelerin yerine yenisinin takılması ) | Adet  | 20 |
| 7 | ÖZEL4 | Mobilya kapı Onarımı (Mevcut ahşap kapı kanadının çalışır duruma getirilmesi bozulmuş veya Kırılmış aksamların değiştirilmesi ve çökmüş kısımlarının Onarılması) | Adet  | 15 |
| 8 | ÖZEL5 | Alaturka Muslık Sifonu Tamiri (Alaturka Musluk ve Sifon Onarımının yapılrak Çalışmasının sağlanması çalış maması durumunda sökümü yapılarak yerine yenisinin takılması | Adet | 9 |
| 9 | 15.375.1052  | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 50 |
| 10 | ÖZEL 6 | Jeneratör Aküsü Değişimi (Jeneratöre Takılı Olan Akünün Çıkarılarak yerine Yeni Akünün takılması ve Eski Akünün Şarj Edilmesi) | Adet  | 1 |
| 11 | ÖZEL 7 | Yangın ve Su Hidrofor Onarımı (Hidroforların çalışmayan aksamlarının onarımı yapılarak tekrar işlev görmesinin sağlanması çalışmayan parçalarının yenisi ile değiştirilmesi) | Adet  | 5 |
| 12 | ÖZEL 8 | Pencere Cam Değişimi ( Kırılan Pvc Pencere Camlarının sökülerek yerine yeni camın takılması  | m2 | 1,5 |
| 13 | 25.102.1201 |  Lavabo tesisatı duvar tipi bataryalı Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ;Sifon TS-EN 274-1-2-3) | Adet  | 4 |
| 14 | 155.401.245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | m2 | 280 |
| 15 | 15.305.1004 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | m2 | 250 |
|  | 251.021.401 | Lavabo tesisatı uzun musluklu ve özel plastik taslı 1.sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3 ) | Adet  | 2 |
| 17 | 351.851.201 | Gömme topraklı priz | Adet  | 10 |
| 18 | 35.185.1101  | Gömme normal anahtar(TS 4915 EN 60669-1 ) | Adet | 20 |
| 19 | ÖZEL 9 | Wc kabin Onarımı ne Montajı ( Yerden Yüksek Montajı yapılan Wc kabin kapılarının yerden 10 cm kadar yukarıda montajı yapılarak sabitleme işlemlerinin yapılması | Adet  | 30 |
| 20 | ÖZEL 10 | Mobilya kapı Kilit takımı (Çalışmayan Mobilya Kapı Kilitlerinin Sökümü Yapılarak Yerine Yeni Kilit Takımlarının Takılması  | Adet | 35 |
| 21 | ÖZEL 11 | ELEKTİRİK İç Tesisat Kablosunun Yenilenmesi (Bina İç Tesisatı Zarar görmüş olan tesisatın sökümü yapılarak yeni tesisat hattı çekilmesi | Metre | 100 |
| 22 | ÖZEL 12 | Kalorifer Tahliye Pompası (Kalorifere Takılı Olan tahliye Pompasının sökülerek Yerine Yenisinin Takılması | Adet | 1 |
| 23 | ÖZEL 13 | Kalorifer Tesisat boru Değişimi ( Deformoolmuş veya su kaçağı olan Kalorifer Tesisat borusunun değiştirilmesi | Metre | 20 |
| 24 | ÖZEL 14 | Kalorifer Peteği Hava Alma Purjur tapası (İşlev görmeyen Kalorifer hava alma Parjur Tapasının değiştirilmesi)  | Adet | 20 |
| 25 | ÖZEL 15 | Kalorifer Petek Vanası (İşlev görmeyen Petek Vanalarının Yenisi ile Değiştirilmesi | Adet | 65 |
| 26 | ÖZEL 17 | Kalorifer Kazanı Vanası Değişimi( İşlev görmeyen Kalorifer Vanasının Yenisi ile değiştirilmesi) | Adet | 1 |
| 27 | ÖZEL 18 | Kazan su Tahliye Pvc Boru (Deforme olmus veya su kaçağı olan Pvc borunun yenisi ile değiştirilmesi  | Metre | 20 |
| 28 | ÖZEL 19 | Kalorifer Kazanı Haberci Tahliye Borusu (36'lık)(Deforme olmus veya su kaçağı olan 36'lık borunun yenisi ile değiştirilmesi | Metre | 15 |
| 29 | ÖZEL 20 | Kolarorife Kazanı Haberci Tahliye borusu Dirsek (36'lık)( deforme olan tesşsat borusunu kat geçişlerinde 36 'lık dirseklerin kullanılması ) | Adet | 8 |
| 30 | ÖZEL 21 | Lavabol Alımı (210\*50)cm ebatında 3cm kalınlığında Mermer plaka Tezgah Yapılaması | Adet | 2 |

Recep ELKANSU

Ergani İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü