**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Doğrudan Temin Numarası:22DT1448925

Yapım İşinin Adı :Hançerli İlkokulunun Ana Sınıfının parke yapılması ve Anadolu İmam Hatip Lisesine kurulan Konteynır (Prefabkir) Ana Sınıfının bağlantı giderleri yapım işi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A* | | | | | *B* | |  |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) | **İstekli Bilgileri** |
| 1 | 1 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2'' 20/3,4 mm polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, % 45 eklenmiş) | metre | 110 |  |  |  |
| 2 | 2 | Sert PVC plastik pis su borusu (Geçme muflu çap:100-110 mm et kalınlığı 3 mm)(Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | metre | 105 |  |  |  |
| 3 | 3 | 4x6 mm2,1 kV Yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS 1178 IEC60502) | metre | 150 |  |  |  |
| 4 | 4 | Makine ile yumuşak ve sert torak kazılması (Serbest kazı) | metreküp | 10 |  |  |  |
| 5 | 5 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton ponpasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte normal hazır beton dökülmesi | metreküp | 10 |  |  |  |
| 6 | 6 | Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32)(süpürgelik dahil) | metrekare | 45 |  |  |  |
| 7 | 7 | Foseptik Çukuru | adet | 1 |  |  |  |
| 8 | 8 | Çevre duvarının iki gözlü priket ile örülmesi (8 m x 1,40 m ebadında) | adet | 1 |  |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |